\begin{table}
\scriptsize
\centering
\begin{tabular}{lrrrrrrr}
     & \multicolumn{7}{c}{Requirements}\\
     &    &   vl &    l &    n &    h &   vh &   xh \\
aa   &    & 0.00 & 0.00 & 0.10 & 0.27 & 0.34 & 0.40 \\
pr   &    & 0.00 & 0.25 & 0.40 & 0.50 & 0.58 & 0.70 \\
etat &    & 0.00 & 0.23 & 0.40 & 0.50 & 0.57 & 0.60 \\
\hline
\hline
     & \multicolumn{7}{c}{Design}\\
     &    &   vl &    l &    n &    h &   vh &   xh \\
aa   &    & 0.00 & 0.00 & 0.13 & 0.28 & 0.44 & 0.50 \\
pr   &    & 0.00 & 0.28 & 0.40 & 0.54 & 0.70 & 0.78 \\
etat &    & 0.00 & 0.23 & 0.43 & 0.54 & 0.65 & 0.70 \\
\hline
\hline
     & \multicolumn{7}{c}{Coding}\\
     &    &   vl &    l &    n &    h &   vh &   xh \\
aa   &    & 0.00 & 0.10 & 0.20 & 0.30 & 0.48 & 0.55 \\
pr   &    & 0.00 & 0.30 & 0.48 & 0.60 & 0.73 & 0.83 \\
etat &    & 0.00 & 0.38 & 0.58 & 0.69 & 0.78 & 0.88 \\
\end{tabular}
\caption{Co-efficient values according to the precalibrated COQUALMO model. \cite{boehm00b}}
\label{tab:coqualmo-coefficients}
\end{table}
